		태풍 대비 타워크레인 점검 항목

구분	점검시기	점 검 내 용	점검결과
건설기계 등록	자체점검 확인점검	등록된 타워크레인 사용 여부 - 건설기계등록증 <건설기계관리법 제3조>	□ 적정 □ 부적정
건설기계 조종사면허	자체점검 확인점검	면허소지자 타워크레인 조종 여부 - 건설기계면허증 <건설기계관리법 제26조 및 시행규칙 [별표 21]>	□ 적정 □ 부적정
안전관리 계획	자체점검 확인점검	안전관리계획 수립 여부 - 타워크레인 안전관리계획서 수립 확인 - 원격조종 타워크레인의 장비별 전담 조종사 지정 여부 * 현장 관리자 및 조종사 면담 등을 통하여 확인 必 <건설기술진흥법 제62조, 같은법 시행규칙 별표 7>	□ 적정 □ 부적정
검사이수	자체점검 확인점검	정기검사(설치시, 6개월마다) 실시 여부 이동 설치 후 정기검사, 6개월마다 정기검사 시행 주요구조부가 변경된 경우 구조변경검사 시행 <건설기계관리법 제13조>	□ 적정 □ 부적정

1. 인․허가 적정성

2. 타워크레인 유지․관리

구분

점검시기

점 검 내 용

점검결과

마스트 및 지브

자체점검

마스트 및 지브 변형상태 여부(타워크레인 상부)

- 마스트 및 지브 균열, 변형상태 등 확인

마스트 균열	마스트 체결부분 틈새
메인지브 트러스 변형	메인지브 끝단 변형

□ 적정

□ 부적정

와이어

로프

자체점검

와이어로프 손상 여부(타워크레인 상부)

- 이음매가 있는 와이어로프, 지름의 감소가 공칭지름의 7퍼센트를 초과하는 와이어로프 등은 사용금지

마모	단선
변형	심 돌출

□ 적정

□ 부적정

핀, 볼트

자체점검

핀 볼트 체결상태 여부(타워크레인 상부)

- 마스트 연결부, 턴테이블 볼트, 지브 연결부, 브레이싱(벽체지지) 체결부 등 각 구조물의 볼트 체결상태, 고정핀 체결을 위한 분할핀 설치 여부

분할핀 미체결	수평 고정핀 파단

□ 적정

□ 부적정

제동상태

자체점검

제동드럼, 전동기, 브레이크 상태 여부(타워크레인 상부)

- 브레이크 작동상태

- 브레이크라이닝 규격 상태

□ 적정

□ 부적정

방호장치

자체점검

방호장치 정상작동 여부(타워크레인 상부)

- 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 등 정상 작동여부 확인

- 속도제한장치, 바람에 대한 안전장치, 트롤리(T형에 한함) 정지장치 확인

□ 적정

□ 부적정

전기

자체점검

전기판넬 상태(타워크레인 상부)

- 전기접촉기, 외함 접지, 저항기 열화 상태 확인

- 전압, 전류, 전열저항 여부 확인

□ 적정

□ 부적정

구동부분

자체점검

시브 상태 여부(타워크레인 상부)

- 시브 마모, 베이링 상태 확인

- 시브 이탈방지장치 및 와이어로프 이탈 여부 확인

□ 적정

□ 부적정

유압장치

자체점검

유압장치 상태 여부(타워크레인 상부)

- 실린더 누유, 표면 거칠기 상태 확인

- 유압펌프, 유압 모터 상태 확인

* 설치해체 사고 관련임

□ 적정

□ 부적정

조종석

자체점검

조종장치 상태 여부(타워크레인 상부)

- 조종장치 표시 확인

- 작동상태 확인

- 데드맨 스위치 등 안전 상태 확인

□ 적정

□ 부적정

훅 해지 장치

자체점검

확인점검

훅 해지장치 부착 여부

- 훅에 해지장치 설치 여부

□ 적정

□ 부적정

기초부

자체점검

확인점검

기초부 관리 상태

- 부등침하, 배수상태, 기초앵커 지지상태 등 확인

- 구조검토 및 시공상세도에 따른 시공 일치 여부

□ 적정

□ 부적정

브레이싱

자체점검

확인점검

브레이싱 관리 상태

- 브레이싱과 지지대 연결부위 핀이나 볼트 등 체결상태 확인

- 구조검토 및 시공상세도에 따른 시공 일치 여부

□ 적정

□ 부적정

기타점검

자체점검

확인점검

기타 부대시설 및 매뉴얼 확인

- 풍속계 설치 및 작동여부 확인

- 탤레스코핑 케이지 조정(최대한 아래에 위치) 여부 확인

- 비상연락망 및 태풍 대비 매뉴얼 확인

□ 적정

□ 부적정