강풍·풍랑·호우 대비 중점 조치사항

1. 공통사항

《상황관리》

○ 위험 기상 예보에 따라 중앙사고수습본부 등 부처별 비상대응체계·지역재난안전대책본부 선제적 가동 및 상시대비·대응체계 유지

○ 각 기관은 소관 시설·사업장·위험지역에 대한 사전점검 및 상황관리 체계를 가동하고, 위험징후 발견 시 즉시 통제·대피·응급조치 실시

○ 재난상황 파악 시 기관별 보고체계(지방정부는 부단체장 직보)에 따라 신속히 보고하고, 필요시 관계기관 협조체계 즉시 가동

○ CCTV, 재난안전통신망(PS-LTE), 방재플랫폼, 시설관리자, 주민대표 등 가용수단을 활용하여 현장상황 실시간 모니터링 및 상황 공유 철저

《홍보강화》

○ 기상상황에 따른 감속운행, 대중교통 이용, 위험지역 접근금지·통제, 국민행동요령 등 재난방송·문자, 재난 예·경보시스템, SNS, TV·라디오 등을 활용한 적극 홍보

○ 재난문자(CBS), 재난방송(DITS), 옥외전광판, 마을방송 등을 활용한 기상·주의 사항 안내

○ 지하차도, 도로 등 통제 시 도로전광판, 내비게이션, 재난문자방송 등 활용 통제상황 및 우회정보 안내

○ 저수지·댐 방류 전 관계기관, 주민 등 대상 안내 철저

○ 대피 안내 시 구체적 장소, 시점 등 안내로 국민 혼란 최소화

2. 분야별 조치사항

□ 호우

《사전점검》

○ 인명피해 발생지역, 상습침수지역 등 과거 피해지역은 강수 전 위험요인·통제기준 재확인, 위험징후 발생 전 선제적 예찰·통제 실시

○ 취약지역·시설 중심 강수 전 사전점검 및 지속 예찰, 위험징후 발견 시 즉각적인 응급복구 등 안전조치 실시

○ 지하차도 침수 대비 지하차도 담당자(4인) 현장배치 및 진입차단시설 작동상태 확인

○ 제방, 호안, 배수구조물 등 주요 하천 시설물 유지관리 상태 점검

《대피·통제》

○ 인명피해 발생지역, 상습침수지역 등 과거 피해지역은 위험징후 박생 전 선제적 통제 실시

○ 하천변·지하공간·급경사지 등 주요 취약지역·시설 위험징후 발생 시 선제적 통제 및 통제구간·우회경로·대피장소 적극 안내

○ 지하차도 침수 위험징후 시 즉각 통제·우회 실시

○ 주요 취약지역·시설 거주 주민 대상 일몰 전 선제적 대피권고·명령

※ 사전에 지정된 우선대피 대상자(취약계층)는 대피도우미 활용 신속한 대피 지원

《주요 취약지역·시설 안전조치》

○ 건설공사장 배수로 확보, 배수시설 정비, 수방자재 전진배치 등 사전 안전조치 및 타워크레인 등 시설물 안전 점검 및 보강

○ 하천점용공사장 및 하천정비사업장에 설치된 유수소통지장물(가물막이, 가도 등) 철거 검토

○ 산불피해지역(임시주거시설 포함) 방수포 설치, 배수로 정비 등 강수로 인한 2차 피해 방지 조치

○ 상습침수지역 등 배수펌프장 정상가동을 위한 점검·정비 철저

※ 「배수펌프장 관리 및 운영 편람(자연재난대응과-942호(26.3.17.))」에 따른 관리·운영

○ 빗물받이, 배수로의 이물질 제거 등 하수관로 지속 정비

○ 반지하주택, 지하주차장 등 지하공간 침수방지시설(물막이판, 역류방지시설 등) 점검 및 미설치 시 수방자재 현장배치

○ 상습침수지역 대상 양수기, 수중펌프, 모래마대 등 수방자재 전진 배치

○ 해빙기 급경사지, 도로비탈면, 옹벽·축대 등 낙석·붕괴 대비 안전조치

○ 배수펌프장, 유수지 등 방재시설 관리자 현장 배치 및 점검

※ 방재시설 관리자 대상 사전 안전교육 철저

○ 야영장, 캠핑장 등은 위험기상 전 이용객 현황을 확인하고, 진입로 침수 등 고립 우려 시 사전 대비 및 통제 실시

□ 강풍·풍랑

《주요 취약지역·시설 안전조치》

○ 강풍·풍랑 지역 옥외간판, 공사장 대형크레인·비산물 등 낙하위험물 고정·철거, 비닐하우스 등 농작물 지주시설 유인·고정, 선박 결박·인양, 수산시설물 고정

※ 재해복구사업장은 피해 재발 방지를 위해 중점 관리

○ 해안가 방파제·갯바위 등 접근 사전 통제, 낚시객·관광객 등 대피 계도