{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["지참공구 목록"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"지참공구 목록","index":0,"n_rows":268,"n_cols":12,"rows_kept":268,"merged":[[0,0,1,6],[2,0,2,6],[14,1,14,6],[15,1,15,6],[47,1,47,6],[62,1,62,6],[63,1,63,6],[78,1,78,6],[79,1,79,6],[96,2,96,6],[106,1,106,6],[107,1,107,6],[143,1,143,6],[160,1,160,6],[179,1,179,6],[184,1,184,6],[188,1,188,6],[245,1,245,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["제60회 인정기능사 기능심사 지참공구 목록"]
[]
["  ※ 지참공구는 수검자 본인이 반드시 지참하여야 하며, 심사에 필요한 지급재료 및 시설 등은 심사장에서 일괄 제공"]
["종목","연번","공구명","규격(치수)","단위","수량","비고"]
["거푸집",1,"직각자","목공용","개",1]
[null,2,"노루발 망치","목공용","개",1]
[null,3,"줄 자","2M","개",1]
[null,4,"양 날 톱","300mm","개",1]
[null,5,"평 대 패","중","개",1]
[null,6,"직자","1000mm","개",1]
[null,7,"삼 각 자","450mm","개",1]
[null,8,"전동대패","휴대용","개",1]
[null,9,"기타 목공용 공구"]
[null,10,"안전장구",{"$nulls":3},"안전화 등 "]
[null,"※ 기타 거푸집 작업시 필요한 공구"]
[null,"※ 공통 : 작업에 적합한 안전장구 및 작업복 착용"]
["건축도장",1,"붓","중,소","개","중2,소1","수성페인트도장용"]
[null,2,"붓","중,소","개","중2,소1","유성래커도장용"]
[null,3,"주걱","폭50㎜이상","개",1,"퍼티작업용"]
[null,4,"헤어드라이어","220V","개",1,"건조용"]
[null,5,"정반","200×200㎜","개",1,"퍼티작업용"]
[null,6,"작업복","일반","벌",1,"안전상 착용"]
[null,7,"용기(PT병)","500㎖이상","개",2,"퍼티 및 조색용"]
[null,8,"용기(종이컵)","200㎖이상","개",10,"조색용"]
[null,9,"일회용 숫가락",null,"개",5,"조색용"]
[null,10,"교반막대(나무 젓가락)",null,"개",5,"조색용"]
[null,11,"마스크","방진용","개",1,"안전상 착용"]
[null,12,"연필","HB","개",1,"선 긋기용"]
[null,13,"자","60cm이상","개",1,"선 긋기용"]
[null,14,"종이 마스킹 테이프","50mm","개",1,"퍼티작업용"]
[null,15,"면걸레","보루","매",2,"세척용"]
[null,16,"지우개",null,"개",1,"선 긋기용"]
[null,17,"칼",null,"개",1,"마스킹 테이프 절단용"]
[null,18,"제도용 빗자루",null,"개",1,"연마 후 정리"]
[]
["건축목공",1,"망치(목공용)","450g ","개",1]
[null,2,"양날톱","265mm ","개",1]
[null,3,"평끌","19mm ","개",1]
[null,4,"평끌","25mm ","개",1]
[null,5,"평대패","65mm ","개",1]
[null,6,"줄자","2~5m","개",1]
[null,7,"직각자","중","개",1]
[null,8,"철직선자","1m ","개",1]
[null,9,"삼각자","45cm","셋트",1]
[null,10,"연필","HB","개",1]
[null,11,"지우개","A급","개",1]
[null,12,"연필 또는 볼펜",null,"개",1]
[null,"※ 공통 : 작업에 적합한 안전장구 및 작업복 착용"]
["금속재창호",1,"핸드드릴머신","표준형","대",1,"플러그 5m이상"]
[null,2,"핸드드릴날","Φ3.5 Φ9.0","개","각1"]
[null,3,"끌","평끌소형(15mm)","개",1]
[null,4,"드라이버","＋－ 중형","개",1,"각1"]
[null,5,"망치","고무(중형)","개",1]
[null,6,"쇠톱대","중형","개",1,"날 2~3개 포함"]
[null,7,"수평바이스","소형","개",1]
[null,8,"줄","원형/평형","세트",1]
[null,9,"뻰찌","중형","개",1]
[null,10,"직각자","소형","개",1]
[null,11,"연귀자","소형","개",1]
[null,12,"줄자","2m","개 ",1]
[null,13,"필기도구","볼펜 등","세트",1]
[null,14,"각도기","중형","개",1,"45°겹용(금속재용)"]
[null,"※ 기타 금속재창호 작업시 필요한 공구(칼, 송곳, 망치 등)"]
[null,"※ 공통 : 작업에 적합한 안전장구 및 작업복 착용"]
["미장",1,"쇠 흙손","300×100","개",1]
[null,2,"나무 흙손","300×100","개",1]
[null,3,"오목 흙손","안모서리","개",1]
[null,4,"볼록 흙손","밖모서리","개",1]
[null,5,"벽돌용 흙손",null,"개",1]
[null,6,"개량 흙손","소형","개",1]
[null,7,"곡 자",450,"개",1]
[null,8,"직각자","대형","개",1]
[null,9,"수평기",600,"개",1]
[null,10,"권척(줄자)","2m이상","개",1]
[null,11,"톱","목공용 소형","개",1]
[null,12,"망치","목공용 소형","개",1]
[null,13,"흙받이","300×300","개",1]
[null,14,"기타 미장용 공구"]
[null,"※ 기타 미장 작업시 필요한 공구"]
[null,"※ 공통 : 작업에 적합한 안전장구 및 작업복 착용"]
["방수",1,"손타카","8~13mm","개",1,"철침포함"]
[null,2,"가위","펠트 절단용","개",1]
[null,3,"안전화","방수작업용","족",1]
[null,4,"마스크","면류","개",1]
[null,5,"분필 또는 싸인펜","치수표시용","개",1,"흰색(보드마카)"]
[null,6,"볼펜","일반사무용","개",1]
[null,7,"부탄가스","휴대용가스렌지용","통",1]
[null,8,"실리콘 및 코킹건","일반실리콘용","개",1]
[null,9,"안전장갑","면","개",1]
[null,10,"토시","방수작업용","개",1]
[null,11,"안전모","작업용","개",1]
[null,12,"자루비","청소용","개",1]
[null,13,"철제줄자","2000mm","개",1]
[null,14,"철제자","1000mm","개",1]
[null,15,"커터칼","펠트절단용","개",1]
[null,16,"토치램프","부탄가스용","개",1]
[null,17,"※ 기타 방수(시트) 작업시 필요한 공구"]
["배관",1,"파이프렌치","15A∼25A용","개","각1"]
[null,2,"파이프커터","15A∼25A용","개",1]
[null,3,"동관커터","15A∼25A용","개",1]
[null,4,"몽키스패너","300mm","개",1]
[null,5,"쇠톱","300mm","개",1]
[null,6,"석필","t2.0×20×80mm","개",1]
[null,7,"강철자","600mm","개",1]
[null,7,"줄자","2000mm","개",1]
[null,9,"면장갑","일반작업용","켤레",2]
[null,"※ 상기 지참공구 외 배관작업에 적합한 필요공구 지참 가능"]
[null,"※ 공통 : 작업에 적합한 안전장구 및 작업복 착용"]
["석공",1,"4inch 그라인더","220V","EA",1,"예비용 1개"]
[null,2,"망치","中","EA",1,"석공용",{"$nulls":4},"흙손 필요한지 확인"]
[null,3,"고무망치","大","EA",1,"바닥깔기용",{"$nulls":4},"탑판 필요한지 확인"]
[null,4,"날메(고야)",null,"EA",1,{"$nulls":5},"삽 필요한지"]
[null,5,"줄자","3.5~5M","EA",1]
[null,6,"전기선","220V용(10M)","M",1]
[null,7,"먹통(먹물)",null,"EA",1]
[null,8,"수평","600m/m","EA",1,"막대형"]
[null,9,"직각자","250×450m/m","EA",1]
[null,10,"컴파스","∅ 200","EA",1,"도안용"]
[null,11,"마른톱날","4inch","EA",1,"안전 적합품"]
[null,12,"탑판","100×300×5T","EA",1,"바닥 깔기용"]
[null,13,"연필","HB","EA",1]
[null,14,"안전모",null,"EA",1,"안전 적합품"]
[null,15,"안전화",null,"EA",1,"안전 적합품"]
[null,16,"마스크",null,"EA",1,"안전 적합품"]
[null,17,"장갑",null,"EA",1,"안전 적합품"]
[null,18,"보안경",null,"EA",1,"안전 적합품"]
[null,19,"삽","각삽","EA",1]
["이산화탄소가스아크용접",1,"가접대","300×300","EA",1,"가용접용 평판(재질무관)\n(본인선택사항)"]
[null,2,"강철자","300㎜","EA",1]
[null,3,"용접집게","시편 집게용","EA",1]
[null,4,"마크네틱 베이스","제품고정용","EA",1,"모재고정용(가접,필렛시)"]
[null,5,"용접자켓","용접용","EA",1]
[null,6,"용접장갑","용접용","EA",1]
[null,7,"용접앞치마","용접용","EA",1]
[null,8,"발덮게","용접용","켤레",1]
[null,9,"팔덮게","용접용","켤레",1]
[null,10,"안전화","용접작업용","족",1]
[null,11,"방진마스크","산업안전용","EA",1]
[null,12,"용접망치","슬래그 제거","EA",1]
[null,13,"와이어브러시","용접용","EA",1]
[null,14,"평줄","300㎜","EA",1,"250~300㎜가능"]
[null,15,"용접면","필터렌즈부착(NO.11)","EA",1]
[null,16,"연습모재","150×50 ㎜ 이하","EA",6,"두께무관"]
[null,"※ 공통 : 작업에 적합한 안전장구 및 작업복 착용"]
["피복아크용접",1,"가접대","300×300","EA",1,"가용접용 평판(재질무관)\n(본인선택사항)"]
[null,2,"강철자","300㎜","EA",1]
[null,3,"용접집게","시편 집게용","EA",1]
[null,4,"마크네틱 베이스","제품고정용","EA",1,"모재고정용(가접,필렛시)"]
[null,5,"용접자켓","용접용","EA",1]
[null,6,"용접장갑","용접용","EA",1]
[null,7,"용접앞치마","용접용","EA",1]
[null,8,"발덮게","용접용","켤레",1]
[null,9,"팔덮게","용접용","켤레",1]
[null,10,"안전화","용접작업용","족",1]
[null,11,"방진마스크","산업안전용","EA",1]
[null,12,"용접망치","슬래그 제거","EA",1]
[null,13,"와이어브러시","용접용","EA",1]
[null,14,"평줄","300㎜","EA",1,"250~300㎜가능"]
[null,15,"용접면","필터렌즈부착(NO.11)","EA",1]
[null,16,"연습모재","150×50 ㎜ 이하","EA",6,"두께무관"]
[null,"※ 공통 : 작업에 적합한 안전장구 및 작업복 착용"]
["유리시공",1,"유리칼","유리절단용","개",1]
[null,2,"기준자\n(유리자르기전용)","1m이상","개",1]
[null,3,"줄자","1m이상","개",1]
[null,4,"고무망치","소형","개",1]
[null,5,"방울집게","유리시공용","개",1]
[null,6,"드라이버","＋－ 중형","개","각1","겹용 1개"]
[null,7,"안전모",null,"개",1]
[null,8,"안전대","안전띠고리포함","개",1]
[null,9,"안전화","작업용","켤레",1]
[null,10,"작업복","활동이 편한 옷","벌",1]
[null,11,"실리콘건",null,"개",1]
[null,12,"볼펜","흑~청","개",1]
[null,13,"수성 사인펜",null,"개",1]
[null,14,"카터칼","작업용","개",1]
[null,15,"면걸레","청소용","개",1]
[null,16,"실리콘 주걱","중형","개",1]
[null,17,"코팅장갑",null,"켤레",1]
[null,18,"뺀지(니퍼)","소형","개",1]
[null,"※ 기타 유리시공 작업시 필요한 공구"]
["조경",1,"필기도구","검정 볼펜","식",1,"도면해독, 수목감별"]
[null,2,"시공 시 안전장비","신발, 모자 등","식",1,"조경시공"]
["측량",1,"볼펜","검정색","개",1,"1개 이상 준비"]
[null,2,"계산기","공학용","개",1,"각도계산이 가능해야 함"]
[null,"※ 측량장비(레벨, 토털스테이션)는 수험자가 지참 가능"]
["콘크리트",1,"볼펜(검은색)","일반","개",1]
[null,2,"전자계산기","일반","개",1]
[null,3,"면장갑","바닥코팅","개",1]
[null,"※ 공통 : 작업에 적합한 안전장구 및 작업복 착용"]
["타일",1,"컴퍼스","지름 200mm","개",1]
[null,2,"삼각자","300mm","조",1]
[null,3,"타일절단용컷터","타일용","개",1]
[null,4,"방울집게","타일용","개",1]
[null,5,"흙손","타일붙임용","개",3]
[null,6,"흙손받이","300*300mm","개",1]
[null,7,"수준기(우드레벨)","450~600mm","개",1,"수평 및 수직측정용"]
[null,8,"철제줄자","2000mm","개",1]
[null,9,"곱자","목공용","개",1]
[null,10,"규준대(막대자)","10*40*1000mm","개",1]
[null,11,"노끈","20000mm","롤",1]
[null,12,"다림추","타일용","개",1,"실끈2m포함"]
[null,13,"철자","1m용","개",1]
[null,14,"물호스",null,"개",1,"수평 및 수직측정용"]
[null,15,"걸레","타일면청소용","개",1]
[null,16,"못","75mm","개",20]
[null,17,"볼펜","흑색","개",1]
[null,18,"스폰지","타일면청소용","개",1]
[null,19,"연필","일반사무용","개",1]
[null,20,"적색싸인펜","보통","개",1]
[null,21,"안전보호구","보안경, 방진마스크, 귀마개, 등 "]
["판금제관",1,"금긋기 바늘","200mm","개",1]
[null,2,"컴퍼스","200mm","개",1]
[null,3,"센터펀치","100mm","개",1]
[null,4,"플라이어","200mm","개",1]
[null,5,"조정렌치","300mm","개",1]
[null,6,"바이스 플라이어","200mm","개",1]
[null,7,"직선 절단자","500mm","개",1]
[null,8,"볼핀 해머","450g","개",1]
[null,9,"슬래그 해머","전기용접용","개",1]
[null,10,"와이어 브러시","25×100","개",1]
[null,11,"팁 클리너","가스절단용","개",1]
[null,12,"단조용 집게","300mm","개",1]
[null,13,"평줄","300mm","개",1]
[null,14,"강철자","600mm","개",1]
[null,15,"버니어캘리퍼스","300mm","개",1]
[null,16,"용접용 헬멧","전기용접용","개",1]
[null,17,"용접장갑","〃","켤레",1]
[null,18,"가죽앞치마","〃","벌",1]
[null,19,"보안경","가스절단용","개",1]
[null,20,"면장갑","일반 작업용","켤레",1]
[null,21,"절단 컴퍼스","300mm","개",1]
[null,22,"만능 각도기","300mm","개",1]
[null,23,"석필","-","개",1]
["승강기",1,"고무망치","일반용","개",1]
[null,2,"펜치","180mm","개",1]
[null,3,"롱 노즈 플라이어","150mm","개",1]
[null,4,"니퍼","150mm","개",1]
[null,5,"흑색볼펜",null,"개",1]
[null,6,"와이어스트리퍼","일반용","개",1]
[null,7,"십자 드라이버","일반용","개",1,"전동드라이버 중복선택가능"]
[null,8,"벨 테스터기","부저부착","개",1]
[null,9,"터미널 압착기","일반용","개",1]
[null,10,"장갑","일반용","개",1]
[null,11,"종이 테이프","일반용","개",1,"필요시 사용"]
[null,12,"표시용 자석","표시용","개",10,"필요시 사용"]
[null,"※ 공통 : 작업에 적합한 안전장구 및 작업복 착용"]
["비계",1,"충전식 임팩트 렌치","14mm","개",1]
[null,2,"라세트 렌치","14mm","개",1]
[null,3,"줄자","5m이상","개",1]
[null,4,"수평대","600mm이상","개",1]
[null,5,"안전장비","일체","개",1,"안전화, 안전모, 보호경, 등 "]
["금속도장",1,"정반","퍼티용","개",1]
[null,2,"핸드블록","연마용","개",1]
[null,3,"자","치수(50cm)","개",1]
[null,4,"페인트 통(종이컵)","1L","개",20]
[null,5,"커트 칼","각인","개",1]
[null,6,"연필 및 지우개","각인","개",1]
[null,7,"방진마스크","연마","개",1]
[null,8,"방독마스크","스프레이용","개",1]
[null,9,"교반봉\n(나무젓가락)","교반용","개",10]
[null,10,"마스킹페이퍼","마스킹용","롤",1,"신문대용"]
[null,11,"드라이어","건조용","개",1]
[null,12,"작업복 및 장갑",null,"벌",1]
[null,13,"주걱","플라스틱","개",1]
["식물보호",1,"볼펜","일반, 검정색","개",1]
[null,2,"코팅장갑","일반","개",1]
[null,3,"마스크","일반","개",1]
[null,4,"휴대용 비옷","일반","개",1]