붙임 3-1		시설자재 상시모니터링 대상 자재(월간 자재)

□ 총괄

구분	건축	토목	기계	전기‧통신	계
전체 품목	2,165개	226개	2,342개	1,543개	6,276개
모니터링 대상 자재	607개	156개	407개	329개	1,499개
모니터링 품목 (대표규격)	20개	6개	8개	13개	47개

□ 건축

구분	품명	규격 수	모니터링 대상 규격(대표규격)	비고
철강재	철강앵글(ㄱ형강)	37	등변, 25*25*3mm
	철강빔(C형강)	40	블랙C형강, 60*30*10, t2.0
	철강채널	15	철강채널, 75*40*5*7mm
	철강박판	18	냉연박판, 0.20mm이하
	일반구조용압연강판	74	일반구조용압연강판, 1.4∼1.6mm
	스테인리스강판	15	STS304, 0.3mm
	일반구조용각형강관	84	각형강관, 15*15*1.4t
	구조용스테인리스강관	179	사각관, 10*10*0.8mm
	일반구조용탄소강관	28	열연, Φ15.9*1.4mm
	아연도금박판	21	용융아연도, 0.20mm
	철강설	2	고철
	스테인리스설	1	스테인리스
	동설	1	동
	알루미늄설	1	알루미늄
석고보드	석고보드	18	평보드, 9.5*900*1800mm(매)
목재	각재	4	외송
	판재	4	외송
	합판	28	내수합판, 1급, 12*910*1820mm
	MDF	27	코아합판, 18mm
블록	콘크리트블록	10	경량기포콘크리트블록, 100*400*600mm

□ 토목

구분	품명	규격 수	모니터링 대상 규격(대표규격)	비고
PC강연선	PC강연선	2	Φ12.7mm*7연선, 1670/1770/1860 Mpa
	UNBONDED PC강연선	2	Φ12.7mm*7연선, 1670/1770/1860 Mpa
탄성포장재	아스팔트	2	RSC-3,4
강널말뚝	강널말뚝	8	400*150*13.0mm, 60.0kg/m
PHC파일	PHC파일	88	D500×80×10 A종
와이어로프	와이어로프	54	Φ6x6x19

□ 기계

구분	품명	규격 수	모니터링 대상 규격(대표규격)	비고
밸브	주철게이트밸브	9	100D, 10K
	주철글로브밸브	10	100D, 10K
	주강게이트밸브	18	100D, 10K
	주강글로브밸브	14	100D, 10K
배관	동관 (K-TYPE)	35	D50
	STS관	176	K-Type, D50
	배관용 탄소강관	85	백관 (SPP), D50, 반제품
	압력배관용 탄소강관	60	흑관 (S#40), D50

□ 전기‧통신

구분	품명	규격 수	모니터링 대상 규격(대표규격)	비고
전력 케이블	전력케이블	12	CN/CV-W, 22.9KV, 1C 60㎟
	저독성난연가교폴리올레핀절연전선	19	HFIX, 450/750V, 2.5mm²
	난연 비닐절연 접지용전선	15	F-GV, 0.6/1KV, 2.5mm²
제어 케이블	제어케이블	160	F-CVV, 2C 1.5mm²
전선관	강제전선관	9	아연도, 16mm
	1종금속제가요전선관	37	16mm, 비방수
	경질비닐전선관	9	HI, 16mm
	파상형 경질폴리에틸렌전선관	10	ELP, 30㎜
	폴리에틸렌전선관	9	PE, 16㎜
	합성수지제가요전선관	3	하이렉스-CD, 난연성, 16㎜
접지	고발포동축케이블	13	CATV용, 5C-HFL
	시내 쌍케이블	30	CPEV, 0.5mm*5P
	옥외광섬유케이블	3	LAP외피광케이블, SM 9/125, 4C

붙임 3-2		시설자재 상시모니터링 대상 자재(주간 자재)

□ 총괄

구분	건축	토목	기계	전기‧통신	계
전체 품목	2,165개	226개			2,391개
모니터링 대상 자재	370개	15개			385개
모니터링 품목 (대표규격)	29개	4개			33개

구분	품명	규격 수	모니터링 대상 규격(대표규격)	비고
단열재	경질우레탄폼보온판	36	경질우레탄폼보드, 준불연, 100mm
	페놀폼	34	PF보드, 준불연, 100T
	발포폴리스티렌판	76	발포폴리스티렌단열재, 0.03, 20mm, 1종
	압출발포폴리스티렌단열재	52	압출발포폴리스티렌단열재, 압출, 0.03, 100mm
	섬유단열재	62	섬유단열재, 밀도24kg/㎥, 50mm, 유리면매트
페인트	방청페인트	5	방청페인트, KSM6030-1종2류, 광명단페인트
	수성페인트	4	수성페인트, KSM6010-1종1급, 백색
	시너	3	시너, KSM6060-2종, 조합페인트용
	아크릴수지페인트	6	아크릴수지페인트, KSM6020-2종2급, 흑색
	바니시	1	바니시, KSM6050-2종, 우레탄바니시
	조합페인트	11	조합페인트, KSM6020-1종1급, 백색
	노면표지용페인트	3	도로표지용도료, KSM6080, 상온형, 백색
접착제	퍼티	1	퍼티, 회색
	화학접착제	4	초산비닐계접착제, 스치로폴, 암면
	에폭시접착제	2	에폭시접착제, 세라믹타일용
	박리오일	4	박리제, 목재용, 수성
	실링재	14	실링재, 실리콘, 비초산, 유리용, 창호주위
PVC	PVC용접봉	1	PVC용접봉, Φ2.6mm
방수재	수팽창지수고무	1	KCH2010, 시공조인트용상자연결부용
	아스팔트	4	아스팔트, 아스팔트프라이머
	우레탄도막방수재	4	우레탄도막방수재, 마감코팅제
	발수방수제	1	침투성방수제, 뉴-워터스톱
바닥재	고무마루재	12	고무타일, 3×500×500mm, 3T라운드
	점자타일	1	고무부착형,7.0*300*300(점형,선형)
	비닐바닥재	11	비닐타일, 3×300×300mm, 디럭스타일
	비닐타일	3	비닐타일, 디자인타일 마블, 3.0T*457*457
	중보행비닐시트	3	브리타 3.0*1830
	비닐시트바닥재	3	숲,그린1.8T
PE필름	폴리에틸렌필름	8	폴리에틸렌필름, 두께, 0.03mm

□ 건축

□ 토목

구분	품명	규격 수	모니터링 대상 규격(대표규격)	비고
지수재	PVC지수판	5	150*5T
보강재	레진	3	급결용(Φ32mm)
탄성포장재	아스팔트	2	RSC-3,4
토목섬유	직포매트(PET Mat)	5	5ton/m